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福州市生态环境局
关于福州鸿杰鑫电气有限公司
塑料零件生产项目环境影响报告表的批复

福州鸿杰鑫电气有限公司：
你公司报送的《福州鸿杰鑫电气有限公司塑料零件生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国生态环境法典》第一百零二条等规定，经审查，现批复如下：
一、拟建项目位于福州市马尾区亭江镇长洋路130号福州万洋长盈产业园6#楼101、201室。建设内容及规模：年产塑料零件300万件。根据《报告表》评价结论，你公司在严格落实《报告表》提出的污染防治措施前提下，从环境保护角度分析项目建设可行，原则同意该项目按《报告表》所列地点、性质、规模进行建设。
二、项目在实施过程中应落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放，并重点做好以下工作：
1、项目产生的冷却水循环使用，不外排。生活污水依托园区排污系统经处理达标后接入市政污水管网，纳入长安污水处理厂集中处理。
2、注塑工序产生的废气应经收集净化处理达标后由1根25米排气筒排放。
3、应选用低噪声生产设备，合理布局，空压机应设置专用隔声间，并对设备采取隔声、减振等综合降噪措施，确保厂界噪声达标排放。
4、按规范设置一般工业固体废物分类暂存场所，产生的固体废物应分类管理，综合利用。废活性炭等危险废物应委托有资质的处置单位规范处置。同时规范设置专用贮存间分别收集存放，建立危险废物管理台账，并严格按规定做好危险废物收集和转移工作。生活垃圾经分类收集后可委托环卫部门统一清运，做到日产日清。
三、污染物排放标准及主要污染物允许排放总量：
1、污水排放执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级限值要求。
2、非甲烷总烃、颗粒物废气有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））表4中排放限值，厂界无组织排放执行表9中企业边界浓度限值。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1无组织排放限值。
臭气浓度废气有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2中的排放标准，厂界无组织排放执行表1中二级新扩改建厂界标准。
3、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准。
4、一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中相关规定。
5、主要污染物允许排放总量：
项目新增VOCs（以非甲烷总烃计）排放总量不超过0.3888吨/年。在项目投产前，应按照相关规定取得所需的总量指标。今后生态环境行政主管部门将根据国家政策和实际情况对污染物排放总量进行调整核定，你公司应按照执行。
四、项目建设应严格执行环保“三同时”制度。应按照国家相关规定依法完成排污许可管理。投入生产前，应按国家相关规定开展项目竣工环境保护验收。项目配套的各项生态环境保护设施未建成或未经竣工验收合格，项目不得投入生产。
五、我局委托福州市马尾生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查、日常环保监督管理及负责督促福州鸿杰鑫电气有限公司依法开展塑料零件生产项目竣工环保验收工作。


福州市生态环境局
            2026年10月10日
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